Обособена позиция №3 – ПРИНТЕРИ
Черно-бяло лазерно многофункционално устройство тип 1 - 12 броя
	ПАРАМЕТЪР
	МИНИМАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ

	Достъпни функции
	печатане, копиране и сканиране

	Технология на печат
	Лазерна

	Тип
	черно-бял

	Размер на хартията
	A4, A5, B5 (JIS), A6; Custom sizes: 76 x 127 to 216 x 356 mm

	Скорост при печат едностранно
	25 стр/мин A4

	Скенер тип
	ADF, flatbed scan technology by CIS

	принтер резолюция
	Up to 1200 x 1200 dpi

	Скенер резолюция
	Up to 1200 dpi (mono, flatbed)

	Копир резолюция
	Up to 600 x 600 dpi

	Максимален размер на сканираната област, mm
	215.9 x 297 mm (flatbed); 215.9 x 355.6 mm (ADF)

	Методи на сканиране и функции за подобрение
	Сканиране към PC; Възможност за сканиране на документи във формат: JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

	Интерфейс
	USB 2.0

	Мрежа
	Ethernet 10/100 Base TX

	Памет, MB
	256 MB

	Медия, тип
	Paper (laser, plain, photo), envelopes, labels, cardstock, postcards

	Автоматично подаващо устройство (ADF)
	35 листа

	Капацитет за входяща тава
	250 sheet input tray

	Натоварване, стр./месец
	Максимум 30 000 стр./месец

	Съвместими операционни системи
	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP/2008 Server/2003 Server/2008R2; Mac OS, Linux OS

	Други
	Printer management LCD

	Захранващ кабел
	Да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“– CEE 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно, с дължина не по малко от 1,5 м.

	Интерфейсен кабел
	Да

	Техническа документация
	На хартия или CD-ROM на български език и/или английски език

	Гаранция
	24 месеца

	Единична цена, лв., бeз ДДС
	



Черно-бяло лазерно многофункционално устройство тип 2 - 4 броя
	ПАРАМЕТЪР
	МИНИМАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ

	Достъпни функции
	печатане, копиране и сканиране

	Технология на печат
	Лазерна

	Тип
	черно-бял

	Размер на хартията
	A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Custom sizes: 105 x 148 to 216.0 x 355.6 mm

	Скорост при печат едностранно
	30 стр/мин A4

	Скенер тип
	Color, Platen, ADF 2-sided single pass

	принтер резолюция
	Up to 1200 x 1200 dpi

	Скенер резолюция
	Up to 9600 x 9600 dpi

	Копир резолюция
	Up to 600 x 600 dpi

	Максимален размер на сканираната област, mm
	216mm

	Автоматичен двустранен печат/копиране/сканиране
	Да

	Методи на сканиране и функции за подобрение
	Сканиране към Email, Сканиране към PC; Възможност за сканиране на документи във формат: JPG, TIFF, PDF

	Интерфейс
	USB 2.0

	Мрежа
	Ethernet 10/100 Base T

	Безжична мрежа
	Wireless 802.11b/g/n

	Памет, MB
	1 GB

	Автоматично подаващо устройство (ADF)
	50 листа

	Капацитет за входяща тава
	250 sheet input tray

	Натоварване, стр./месец
	Максимум 80000 стр./месец

	Съвместими операционни системи
	Microsoft Windows 10/8/7/ 2012 Server/2012R2 Server; Mac OS, Linux OS

	Други
	Printer management LCD

	Захранващ кабел
	Да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“– CEE 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно, с дължина не по малко от 1,5 м.

	Интерфейсен кабел
	Да

	Техническа документация
	На хартия или CD-ROM на български език и/или английски език

	Гаранция
	24 месеца

	Единична цена, лв., бeз ДДС
	




Цветно лазерно многофункционално устройство – 3 броя
	ПАРАМЕТЪР
	МИНИМАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ

	Достъпни функции
	печатане, копиране и сканиране

	Технология на печат
	Лазерна

	Тип
	Цветен

	Размер на хартията
	А4

	Скорост при печат едностранно 
	21 стр/мин A4

	Скенер тип
	Color, Platen and ADF Single sided

	принтер резолюция
	Up to 1200 x 1200 dpi

	Скенер резолюция
	Up to 9600 x 9600 dpi

	Копир резолюция
	Up to 600 x 600 dpi

	Максимален размер на сканираната област, mm
	A4

	Автоматичен двустранен печат
	Да

	Методи на сканиране и функции за подобрение
	сканиране към USB, Сканиране към Email, Сканиране към PC; Възможност за сканиране на документи във формат: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF; 
Scan to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG

	Интерфейс
	USB 2.0

	Мрежа
	Ethernet 10/100 Base T

	Безжична мрежа
	Wireless 802.11.b/g/n; 

	Памет, MB
	1 GB

	Автоматично подаващо устройство (ADF)
	50 листа

	Натоварване, стр./месец
	Максимум 30000 стр./месец

	Съвместими операционни системи
	Microsoft Windows 10/8/7/ 2012 Server/2012R2 Server; Mac OS, Linux OS

	Други
	дисплей LCD

	Захранващ кабел
	Да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“– CEE 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно, с дължина не по малко от 1,5 м.

	Интерфейсен кабел
	Да

	Техническа документация
	На хартия или CD-ROM на български език и/или английски език

	Гаранция
	24 месеца

	Единична цена, лв., бeз ДДС
	



Скенер  – 2 броя
	ПАРАМЕТЪР
	МИНИМАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ

	Тип
	Настолен, документен скенер

	Размер на хартията
	А4

	Скорост при цветно сканиране А4
	30 ppm/ 70 ipm

	Разделителна способност на сканиране
	600 x 600 dpi

	Сканиране
	Двустранно сканиране

	Дълбочина на цвета при сканиране
	30-bit input

	Нива на сивота
	24-bit output

	Интерфейс
	USB 2.0

	Автоматично подаващо устройство (ADF)
	50 листа

	Натоварване, стр./ден
	до 4000 стр./ден

	Съвместими операционни системи
	Windows 7, 8/8.1, 10 Mac OS X 10.6.8 – 10.11., Linux OS

	Софтуер
	[bookmark: _GoBack]OCR софтуер, ABBYY Finereader Sprint

	Захранващ кабел
	Да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“– CEE 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно, с дължина не по малко от 1,5 м.

	Интерфейсен кабел
	Да

	Техническа документация
	На хартия или CD-ROM на български език и/или английски език

	Гаранция
	12 месеца

	Единична цена, лв., бeз ДДС
	



